**Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy**

**(pieczęć Wykonawcy)**

**"Remont chodnika przy ul. Słowackiego w Suchedniowie"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena** **jedn.** | **Wartość netto** |
| **Roboty przygotowawcze** |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym | **km** | **0,246** |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, grubość płyt 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2 km.  | **m2** | **68** |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2 km.  | **m2** | **575** |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2 km.  | **mb** | **443** |  |  |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2 km. | **mb** | **224** |  |  |
| 6. | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków w pasie robót o średniej gęstości.  | **ha** | **0,001** |  |  |
| 7. | D-01.03.25 | Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, wraz z karczowaniem pni drzew o średnicy 36-45 cm oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km.  | **szt.** | **1** |  |  |
| **Roboty ziemne** |
| 8. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznych w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5 km (usunięcie warstwy humusu).  | **m3** | **13** |  |  |
| 9. | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem warstw zagęszczanych wodą.  | **m3** | **5** |  |  |
| **Chodnik i zjazdy** |
| 10. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV. | **m2** | **727** |  |  |
| 11. | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na chodniku w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 5 cm, z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 4 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (chodnik). | **m2** | **569** |  |  |
| 12. | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na zjazdach do posesji w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 16 cm, z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 4 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (zjazdy przez chodnik). | **m2** | **68** |  |  |
| 13. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu (0,0675m3/mb), klasy C 12/15 z wypełnieniem szczeliny powstałej pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni masą zalewową.  | **mb** | **200** |  |  |
| 14. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.  | **mb** | **380** |  |  |
| 15. | D-04.02.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63 mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy przez chodnik) | **m2** | **68** |  |  |
| 16. | D-05.03.23 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy przez chodnik). | **m2** | **68** |  |  |
| 17. | D-05.03.23 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik). | **m2** | **569** |  |  |
| 18. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych (chodnik). | **szt.** | **5** |  |  |
| **Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu**  |
| 19. | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych skrajni U-9a i U-9b na istniejącym słupie, tablice o wymiarach 0,5x1,25, folia odblaskowa, typu I.  | **szt.** | **2** |  |  |
|  | **Razem (netto)** |  |
| **VAT ....... %** |  |
| **Ogółem (brutto)** |  |

Słownie .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

.........................................

(podpis Wykonawcy)